 PCB詢價規格單 (提供快速報價，點擊☐即可)

|  |
| --- |
| **公司名稱：****(假日)工程問題聯絡人： MAIL：** **電話： 分機 手機：**  |
| 料號 |  (限25字內) |
| **廠內出貨日** |   |
| **製作規格** |
| 1.材 質 | ☐FR-4 ☐TG-175 ☐TG-180 ☐鋁基板 ☐無鹵素 ☐CEM-1 ☐CEM-3 ☐其它　 　　 |
| 2.層別 | ☐1L ☐2L ☐4L ☐6L ☐8L ☐10L ☐12L ☐14L ☐16L ☐其它　  |
|  | ☐單PCS出貨 ☐PNL出貨(☐客供排版圖 ☐迅嘉排版)  |
| 3.出貨方式 | PCS尺寸　　　　　mm × 　　　　　mm |
|  | PCS尺寸　　　　　mm × 　　　　　mm |
| 4.成品板厚 | ☐2.0mm ☐1.6mm ☐1.2mm ☐1.0mm　 ☐0.8mm　 ☐0.6mm　 ☐其它　　 　 |
| 5.成品銅厚 | 外層銅厚：　　　　　Oz　　　內層銅厚(多層板)：　　　　　Oz |
| 6.線寬/線距 | 最小線寬/線距：　　　　　mil/　　　　　mil |
| 7.鑽孔 | 孔數(單PCS)：　　　　　　最小孔徑：　　　　　 |
| 8.BGA | ☐無 ☐有，BGA：　　　　　mil 數量：　　　　　顆 |
| 9.塞孔需求 | ☐無 ☐油墨塞孔 ☐樹脂塞孔 ☐電鍍填孔 |
| 10.防焊需求 | ☐綠 ☐淺綠 ☐霧面綠 ☐霧面黑 ☐黑 ☐紅 ☐藍 ☐白 ☐黃 ☐其他  |
| 11.文字需求 | ☐單面 ☐雙面 ☐無文字☐白 ☐綠 ☐黑 ☐紅 ☐藍 ☐黃 ☐其他  |
| 12.指定疊構 | ☐無 ☐有(☐ ☐參閱附圖 ) |
| 12.阻抗需求 | ☐無☐有　單端阻抗：　　　Ω 線寬 ：　　　　　 　 　 　差動阻抗：　　　Ω 線寬/線距：　　　　　　 　　　 共面阻抗：　　　Ω 線寬/線距：　　　　　　　 　 　 |
| 13.表面處理 | ☐噴錫 ☐無鉛噴錫 ☐化金Au μ ☐化錫 ☐化銀 ☐Entek(OSP) ☐電鍍金 μ Ni　 μ ☐鎳鈀金：鎳 μ鈀 μ金 μ |
| 14.成型方式 | ☐CNC ☐郵票孔架橋 ☐架橋☐V-CUT　角度：　　　　 殘厚：　　　 　　　　　　　☐金手指斜邊角度：　　　　　深度：\_\_\_\_\_\_　 ☐附圖　☐其它　　　　　 |
| **特殊規格(需求)** |
|  |  |
| **備註** |